
**Vyzkoušej si mě!**

**Zapůjčte si na vyzkoušení traktorovou soupravu Case IH Quadtrac 620 s kombinovanou přípravou SUMO Trio 650 AR a výsevní jednotkou SUMO Seeder.**

****

**SUMO Trio 650 AR**

* **rám polonesený sklopný**
* **záběr 6,5 m**
* **13 hydraulicky jištěných slupic**
* **hloubka zpracování až 40 cm**
* **rozteč slupic 50 cm**
* **hmotnost 10.025 kg**

**Trio v tažené verzi demonstruje vertikální zpracování půdy s maximální průchodností. Kombinace podrývacích slupic, talířů a pěchu slučuje více operací do jednoho přejezdu a široká variabilita záběrů pomáhá najít vhodné řešení pro Vás.**

**Speciálně vyvinuté podrývací slupice narušují zhutnělou vrstvu půdy**, **díky jejich tupého úhlu nedochází k míchání půdního profilu**. **Zamezuje tak vytahování neúrodné spodní vrstvy na povrch. Zdravá půdní struktura umožňuje vsakování srážek a zabraňuje vodní erozi. Funkční kapilarita půdy umožňuje vzlínání spodní vody v suchém období.**

**Optimální strukturu půdy na povrchu a intenzivní zapravení posklizňových zbytků zajišťují dvě řady talířů. Díky střednímu průměru 510 mm dosahují vysoké obvodové rychlosti a uložení vždy v páru na hřídeli udrží průchodnost i ve velkém množství zbytků.**

**Srovnání pole a konsolidaci půdy zajišťuje několik typů válců nebo pěchů. Výsledný povrch je odolný proti erozi a chrání tak půdu před splavováním. Zpětná konsolidace půdy zajišťuje dostupnost spodní vláhy k zasetému porostu a je tak jedním z klíčových parametrů úspěchu.**

**SUMO Seeder**

**Výsevní jednotka Sumo Seeder spojuje technologii vertikálního zpracování a přímého setí. Řepka nebo meziplodiny vyseté za slupici při zpracování půdy díky spojení operací šetří náklady i čas a plně využívají efektu ozdravené půdy. Možnost využití secích botek a uložení osiva přímo do půdy dotváří komplexnost stroje**

**Traktor Case IH Quadtrac 620**

**Pásové traktory Quadtrack se vyznačují systémem čtyř pásových jednotek s nezávislým kopírováním povrchu, rovnoměrným rozložením hmotnosti 50/50 mezi přední a zadní nápravou pro maximální tah a dokonalý styk s podložkou, největší kabinou na trhu s nízkou hladinou hlučnosti, která je navíc jako jediná ve své kategorii vybavena čtyřbodovým odpružením, maximálním výkonem nejsilnějšího modelu až 692 koní a dalšími patentovými řešeními, které jsou jedny z mála vlastností, které charakterizují stroje Case IH Quadtrac.**

**Ceník půjčovného:**

**SUMO Trio 650 AR ........................................................................ 350 Kč\*/ha (min. 3500 Kč\*/den)**

**souprava traktor CIH Quadtrac 620 + SUMO Trio 650 AR + SUMO Seeder ...... 1100 Kč\*/ha bez PHM**

**\*cena bez DPH**